升级固件(针对 Windows 系统):
1. 解压 zip 文件。
2. 长按手柄 start 3秒关机，如已关机忽略此步骤。
3. 同时按住 L+R，再按 start 开机进入升级模式，蓝灯和黄灯闪烁。
4. 手柄通过USB线连接到电脑。
5. 老款: 手柄会被识别成一个 U 盘，如 : V1_00(F:)。（U 盘名称就是固件版本）
   新款: 手柄会被识别成普通的HID设备。
6. 打开升级工具。
7. 点击“USB 升级”，选择 .dat 固件并确认。
8. 等待升级完成。
9. 断开USB连接。
10. 长按 start 3秒关机，升级完成。

Tips: 对于老款的手柄，进入升级模式后会有 U 盘出现，如果升级工具升级不成功，可以手动拷贝 .dat 文件到 U 盘。


升级固件(针对 MacOSX 系统):
1. 解压 zip 文件。
2. 长按手柄 start 3秒关机，如已关机忽略此步骤。
3. 同时按住 L+R，再按 start 开机进入升级模式，蓝灯和黄灯闪烁。
4. 手柄通过USB线连接到电脑。
5. 手柄会被识别成一个 U 盘，如 : V1_00(F:)。（U 盘名称就是固件版本）
6. 搜索 "terminal", 双击打开。
7. 在终端输入 "cp", 再输入空格键。
8. 拖拽 dat文件 到终端。
9. 拖拽手柄U盘到终端。
10. 输入键盘回车键，等待2秒。
11. 断开USB连接。
12. 长按 start 3秒关机，升级完成。

Tips:
	1. 可以手动拷贝 .dat 文件到 U 盘。
	2. .exe升级工具不能在 MacOSX 上使用。


手柄与 Analogue 底座配对：
1. 按手柄 start 键开机。
2. 长按手柄 select 3秒进入配对状态，蓝灯快闪。
3. 按一下底座按键进入配对状态。
4. 配对连接成功后，手柄蓝灯常亮。
